**Ausschreibungstext NPK**

**NPK 365 D/07**

**Verglaste Einbauten in Dächern**

1. Dachgauben für Wohnräume in geneigten Dächern
2. Dachgauben mit Wärmedämmung

. Exkl. Schneiden und Anpassen der

Unterkonstruktion und des Deckmaterials  
. bxh = Innenmass

512 Dachgauben mit vertikalen Seitenwänden

∙200 Mit Tonnendach

2 Drehkippflügel mit 2-Glas IV.

Dämmdicke mm 100. Innenbekleidung   
Holztäfer oder Holzwerkstoffplatten.

U-Wert Glas 1,1 W/m2K

Dachneigung ab Grad 25.

01 **Marke, Typ STRUB**02 **Dachgaube Barrique Art. 398** STRUB Dachgauben/Lucarnes GmbH  
 CH-3266 Wiler b. Seedorf BE

**.210 Kupferblech blank mm 0,60**

∙211 bxh mm 790x900

∙212 bxh mm 890x1020

∙213 bxh mm 990x1140

∙214 bxh mm 1190x1360

∙215 bxh mm 1290x1380

∙216 bxh mm 1390x1400

∙217 01 bxh mm ….x….  
 02 Dachneigung Grad ……

**.220 Titanzinkblech blank mm 0,70**

∙221 bxh mm 790x900

∙222 bxh mm 890x1020

∙223 bxh mm 990x1140

∙224 bxh mm 1190x1360

∙225 bxh mm 1290x1380

∙226 bxh mm 1390x1400

∙227 01 bxh mm ….x….  
 02 Dachneigung Grad ……

∙281 01 Material ……………………………….  
 02 bxh mm ….x….  
 03 Weiteres ………………………………