**Ausschreibungstext NPK**

**NPK 365 D/07**

**Verglaste Einbauten in Dächern**

1. Dachgauben für Wohnräume in geneigten Dächern
2. Dachgauben mit Wärmedämmung

. Exkl. Schneiden und Anpassen der

Unterkonstruktion und des Deckmaterials  
. bxh = Innenmass

512 Dachgauben mit vertikalen Seitenwänden

∙400 Mit flachem Dach.

2 Drehkippflügel mit 2-Glas IV.

Dämmdicke mm 100. Innenbekleidung   
Holztäfer oder Holzwerkstoffplatten.

U-Wert Glas 1,1 W/m2K

Dachneigung ab Grad 25.

01 **Marke, Typ STRUB**03 **Dachgaube Historic Art. 396**

STRUB Dachgauben/Lucarnes GmbH

CH-3266 Wiler b. Seedorf BE

**.410 Kupferblech blank mm 0,60**

∙411 bxh mm 1210x1140

∙412 bxh mm 1310x1240

∙413 bxh mm 1410x1340

∙414 bxh mm 1710x1240

∙415 01 bxh mm ….x….  
 02 Dachneigung Grad ……

**.420 Titanzinkblech blank mm 0,70**

∙421 bxh mm 1210x1140

∙422 bxh mm 1310x1240

∙423 bxh mm 1410x1340

∙424 bxh mm 1710x1240

∙425 01 bxh mm ….x….  
 02 Dachneigung Grad ……

∙481 01 Material ……………………………….  
 02 bxh mm ….x….  
 03 Weiteres ………………………………