**Ausschreibungstext NPK**

**NPK 365 D/07**

**Verglaste Einbauten in Dächern**

1. Dachgauben für Wohnräume in geneigten Dächern
2. Dachgauben mit Wärmedämmung

. Exkl. Schneiden und Anpassen der

Unterkonstruktion und des Deckmaterials  
. bxh = Innenmass

1. Halbrunde Dachgauben

∙200 Kippflügel mit 2-Glas IV.

Dämmdicke mm 100. Innenbekleidung   
Holztäfer oder Holzwerkstoffplatten.

U-Wert Glas 1,1 W/m2K

Dachneigung ab Grad 25.

01 **Marke, Typ STRUB**

11 **Dachgaube Rondo 100 Art. 392**

STRUB Dachgauben/Lucarnes GmbH

CH-3266 Wiler b. Seedorf BE

**.210 Kupferblech blank mm 0,60**

∙211 bxh mm 600x550

∙212 bxh mm 700x600

∙213 bxh mm 800x700

∙214 bxh mm 900x750

∙215 bxh mm 1000x800

∙216 bxh mm 1100x800

∙217 bxh mm 1200x800

∙218 01 bxh mm ….x….  
 02 Dachneigung Grad ……

**.220 Titanzinkblech blank mm 0,70**

∙221 bxh mm 600x550

∙222 bxh mm 700x600

∙223 bxh mm 800x700

∙224 bxh mm 900x750

∙225 bxh mm 1000x800

∙226 bxh mm 1100x800

∙227 bxh mm 1200x800

∙228 01 bxh mm ….x….  
 02 Dachneigung Grad ……

∙281 01 Material ……………………………….  
 02 bxh mm ….x….  
 03 Weiteres ………………………………