**Ausschreibungstext NPK**

**NPK 365 D/07**

**Verglaste Einbauten in Dächern**

1. Dachgauben für Wohnräume in geneigten Dächern
2. Dachgauben mit Wärmedämmung

. Exkl. Schneiden und Anpassen der

 Unterkonstruktion und des Deckmaterials
. bxh = Innenmass

1. Halbrunde Dachgauben

∙100 Kippflügel mit 2-Glas IV.

 Dämmdicke mm 50. Innenbekleidung
Holztäfer oder Holzwerkstoffplatten.

U-Wert Glas 1,1 W/m2K

 Dachneigung ab Grad 25.

01 **Marke, Typ STRUB**

11 **Dachgaube Rondo 50 Art. 392**

 STRUB Dachgauben/Lucarnes GmbH

 CH-3266 Wiler b. Seedorf BE

**.110 Kupferblech blank mm 0,60**

∙111 bxh mm 530x485

∙112 01 bxh mm ….x….
 02 Dachneigung Grad ……

**.120 Titanzinkblech blank mm 0,70**

∙121 bxh mm 530x485

∙122 01 bxh mm ….x….
 02 Dachneigung Grad ……

∙181 01 Material ……………………………….
 02 bxh mm ….x….
 03 Weiteres ………………………………