**Ausschreibungstext NPK**

**NPK 365 D/07**

**Verglaste Einbauten in Dächern**

200 Dachflächenfenster und Dachgauben für unbeheizte Räume in geneigten Dächern

1. Dachgauben

. Exkl. Ausschneiden und Anpassen der

Unterkonstruktion und des Deckmaterials

. bxh = äussere Abmessung der Front

1. Halbrunde Dachgaube. Kippflügel mit EV

Dachneigung ab Grad 25.

∙100 Kupferblech blank

1. **Marke, Typ STRUB**
2. **Dachgaube Rondo light Art. 390**STRUB Dachgauben/Lucarnes GmbH  
   CH-3266 Wiler b. Seedorf BE

∙110 Abmessung

1. bxh mm 520x300
2. bxh mm 600x350
3. bxh mm 800x450
4. 01 bxh mm ….x….  
   02 Dachneigung Grad …….

.181 01 Beschreibung ………………………

02 Abmessung bxh mm ….x….

03 Weiteres …………………………….

∙200 Titanzinkblech blank

1. **Marke, Typ STRUB**
2. **Dachgaube Rondo light Art. 390**STRUB Dachgauben/Lucarnes GmbH  
   CH-3266 Wiler b. Seedorf BE

∙210 Abmessung

.211 bxh mm 520x300

.212 bxh mm 600x350

.213 bxh mm 800x450

.214 01 bxh mm ….x….  
 02 Dachneigung Grad

.281 01 Beschreibung ……………………….

02 Abmessung bxh mm ….x….

03 Weiteres …………………………….

.700 Mehrleistungen zu halbrunden Dachgauben

.713 01 Material ……………………..