**Ausschreibungstext NPK**

**NPK 365 D/07**

**Verglaste Einbauten in Dächern**

1. Dachgauben für Wohnräume in geneigten Dächern
2. Dachgauben mit Wärmedämmung

. Exkl. Schneiden und Anpassen der

 Unterkonstruktion und des Deckmaterials
. bxh = Innenmass

513 Dreieckige Dachgauben

∙100 Mit Mittelpfosten,

 1 Dreh- und 1 Kippflügel mit 2-Glas IV.

 Dämmdicke mm 100. Innenbekleidung
Holztäfer oder Holzwerkstoffplatten.

U-Wert Glas 1,1 W/m2K

 Dachneigung ab Grad 25.

01 **Marke, Typ STRUB**

02 **Dachgaube Triangolo Art. 397**STRUB Dachgauben/Lucarnes GmbH

 CH-3266 Wiler b. Seedorf BE

**.110 Kupferblech blank mm 0,60**

∙111 bxh mm 800x400

∙112 bxh mm 900x450

∙113 bxh mm 1000x500

∙114 bxh mm 1100x550

∙115 bxh mm 1200x600

∙116 bxh mm 1300x650

∙117 bxh mm 1400x700

∙118 bxh mm 1500x750

∙121 bxh mm 1600x800

∙122 bxh mm 1700x850

∙123 bxh mm 1800x900

∙124 01 bxh mm ….x….
 02 Dachneigung Grad ……

**.130 Titanzinkblech blank mm 0,70**

∙131 bxh mm 800x400

∙132 bxh mm 900x450

∙133 bxh mm 1000x500

∙134 bxh mm 1100x550

∙135 bxh mm 1200x600

∙136 bxh mm 1300x650

∙137 bxh mm 1400x700

∙138 bxh mm 1500x750

∙141 bxh mm 1600x800

∙142 bxh mm 1700x850

∙143 bxh mm 1800x900

∙144 01 bxh mm ….x….
 02 Dachneigung Grad ……

∙181 01 Material ……………………………….
 02 bxh mm ….x….
 03 Weiteres ………………………………