**Ausschreibungstext NPK**

**NPK 365 D/07**

**Verglaste Einbauten in Dächern**

1. Dachgauben für Wohnräume in geneigten Dächern
2. Dachgauben mit Wärmedämmung

. Exkl. Schneiden und Anpassen der

 Unterkonstruktion und des Deckmaterials
. bxh = Innenmass

512 Dachgauben mit vertikalen Seitenwänden

∙300 Mit Satteldach

 2 Drehkippflügel mit 2-Glas IV.

 Dämmdicke mm 100. Innenbekleidung
Holztäfer oder Holzwerkstoffplatten.

U-Wert Glas 1,1 W/m2K

 Dachneigung ab Grad 25.

01 **Marke, Typ STRUB**02 **Dachgaube Zenit Art. 395** STRUB Dachgauben/Lucarnes GmbH

 CH-3266 Wiler b. Seedorf BE

**.310 Kupferblech blank mm 0,60**

∙311 bxh mm 1000x1330

∙312 bxh mm 1100x1360

∙313 bxh mm 1200x1390

∙314 bxh mm 1300x1410

∙315 bxh mm 1400x1440

∙316 bxh mm 1500x1470

∙317 bxh mm 1600x1520

∙318 bxh mm 1700x1550

∙321 bxh mm 1800x1580

∙322 01 bxh mm ….x….
 02 Dachneigung Grad ……

**.330 Titanzinkblech blank mm 0,70**

∙331 bxh mm 1000x1330

∙332 bxh mm 1100x1360

∙333 bxh mm 1200x1390

∙334 bxh mm 1300x1410

∙335 bxh mm 1400x1440

∙336 bxh mm 1500x1470

∙337 bxh mm 1600x1520

∙338 bxh mm 1700x1550

∙341 bxh mm 1800x1580

∙342 01 bxh mm ….x….
 02 Dachneigung Grad ......

∙381 01 Material ……………………………….
 02 bxh mm ….x….
 03 Weiteres ………………………………