**CAN 365 F/07**

**Eléments de vitrage**

1. Lucarnes préfabriquées pour combles habitables
2. Lucarnes à joues verticales

∙200 Avec toit demi-ronde. 2 vantaux
oscillo-battants, vitrage isolant à
2 verres. Isolation épaisseur mm 100.

 Revêtement intérieur en lames de bois
ou en panneaux de dérivé du bois.

 Coefficient U verre 1,1 W/m2K.

 Pour inclinaison de toiture à partir de degrés 25.

 01 **Marque, type STRUB**

11 **Lucarne Barrique Art.No. 398**

 STRUB Dachgauben/Lucarnes Sàrl.

 CH-3266 Wiler b. Seedorf BE

**.210 Tôle de cuivre brute mm 0,60**

∙211 lxh mm 790x900

∙212 lxh mm 890x1020

∙213 lxh mm 990x1140

∙214 lxh mm 1190x1360

∙215 lxh mm 1290x1380

∙216 lxh mm 1390x1400

∙217 01 lxh mm ….x….
02 Inclinaison de toiture degrés ……

**.220 Tôle de zinc titane mm 0,70**

∙221 lxh mm 790x900

∙222 lxh mm 890x1020

∙223 lxh mm 990x1140

∙224 lxh mm 1190x1360

∙225 lxh mm 1290x1380

∙226 lxh mm 1390x1400

∙227 01 lxh mm ….x….
02 Inclinaison de toiture degrés ……

∙281 01 Matériaux ………………………

 02 Dimension lxh mm ….x….

 03 Autres …………………………….