**CAN 365 F/07**

**Eléments de vitrage**

1. Lucarnes préfabriquées pour combles habitables
2. Lucarnes demi-rondes

∙300 Avec montant central, 1 vantail battant,  
1 vantail à soufflet, vitrage isolant à   
2 verres. Isolation épaisseur mm 100.

Revêtement intérieur en lames de bois   
ou en panneaux de dérivé du bois.

Coefficient U verre 1,1 W/m2K.

Pour inclinaison de toiture à partir de degrés 25.

01 **Marque, type STRUB**

11 **Lucarne Belle-Vue Art.No. 393**

STRUB Dachgauben/Lucarnes Sàrl.

CH-3266 Wiler b. Seedorf BE

**.310 Tôle de cuivre brute mm 0,60**

∙311 lxh mm 1200x800

∙312 lxh mm 1300x900

∙313 lxh mm 1400x1000

∙314 lxh mm 1500x1100

∙315 lxh mm 1600x1200

∙316 lxh mm 1700x1300

∙317 lxh mm 1800x1400

∙318 01 lxh mm ….x….  
02 Inclinaison de toiture degrés ……

**.320 Tôle de zinc titane mm 0,70**

∙321 lxh mm 1200x800

∙322 lxh mm 1300x900

∙323 lxh mm 1400x1000

∙324 lxh mm 1500x1100

∙325 lxh mm 1600x1200

∙326 lxh mm 1700x1200

∙327 lxh mm 1800x1400

∙328 01 lxh mm ….x….

02 Inclinaison de toiture degrés ……

∙381 01 Matériaux ………………………

02 Dimension lxh mm ….x….

03 Autres …………………………….