**CAN 365 F/07**

**Eléments de vitrage**

1. Lucarnes préfabriquées pour combles habitables
2. Lucarnes à joues verticales

∙400 Avec toit rampant. 2 vantaux oscillo-

battants, vitrage isolant à 2 verres.

Isolation épaisseur mm 100.

Revêtement intérieur en lames de bois  
ou en panneaux de dérivé du bois.

Coefficient U verre 1,1 W/m2K.

Pour inclinaison de toiture à partir de degrés 25.

01 **Marque, type STRUB**

11 **Lucarne Historic Art.No. 396**

STRUB Dachgauben/Lucarnes Sàrl.

CH-3266 Wiler b. Seedorf BE

**.410 Tôle de cuivre brute mm 0,60**

∙411 lxh mm 1210x1140

∙412 lxh mm 1310x1240

∙413 lxh mm 1410x1340

∙414 lxh mm 1710x1240

∙415 01 lxh mm ….x….  
02 Inclinaison de toiture degrés ……

**.420 Tôle de zinc titane mm 0,70**

∙421 lxh mm 1210x1140

∙422 lxh mm 1310x1240

∙423 lxh mm 1410x1340

∙424 lxh mm 1710x1240

∙425 01 lxh mm ….x….  
02 Inclinaison de toiture degrés ……

∙481 01 Matériaux ………………………

02 Dimension lxh mm ….x….

03 Autres …………………………….