**CAN 365 F/07**

**Eléments de vitrage**

1. Lucarnes préfabriquées pour combles habitables
2. Lucarnes à joues verticales

∙100 Avec toit bombé. 2 vantaux oscillo-
battants, vitrage isolant à 2 verres.
Isolation épaisseur mm 100.

 Revêtement intérieur en lames de bois
ou en panneaux de dérivé du bois.

 Coefficient U verre 1,1 W/m2K.

 Pour inclinaison de toiture à partir de degrés 25.

 01 **Marque, type STRUB**

11 **Lucarne Jolie-Ville Art.No. 394**

 STRUB Dachgauben/Lucarnes Sàrl.

 CH.3266 Wiler b. Seedorf BE

**.110 Tôle de cuivre brute mm 0,60**

∙111 lxh mm 700x1000

∙112 lxh mm 800x1100

∙113 lxh mm 900x1200

∙114 lxh mm 1000x1300

∙115 lxh mm 1100x1400

∙116 lxh mm 1200x1500

∙117 lxh mm 1300x1600

∙118 lxh mm 1400x1650

∙121 lxh mm 1500x1700

∙122 lxh mm 1600x1750

∙123 lxh mm 1700x1800

∙124 lxh mm 1800x1850

∙125 01 lxh mm ….x….
02 Inclinaison de toiture degrés ……

**.130 Tôle de zinc titane mm 0,70**

∙131 lxh mm 700x1000

∙132 lxh mm 800x1100

∙133 lxh mm 900x1200

∙134 lxh mm 1000x1300

∙135 lxh mm 1100x1400

∙136 lxh mm 1200x1500

∙137 lxh mm 1300x1600

∙138 lxh mm 1400x1650

∙141 lxh mm 1500x1700

∙142 lxh mm 1600x1750

∙143 lxh mm 1700x1800

∙144 lxh mm 1800x1850

∙145 01 lxh mm ….x….
02 Inclinaison de toiture degrés ……

∙181 01 Matériaux ………………………

 02 Dimension lxh mm ….x….

 03 Autres …………………………….