**CAN 365 F/07**

**Eléments de vitrage**

1. Lucarnes préfabriquées pour combles habitables
2. Lucarnes demi-rondes

∙200 Vantail à soufflet, vitrage isolant à
2 verres. Isolation épaisseur mm 100.

 Revêtement intérieur en lames de bois
ou en panneaux de dérivé du bois.

 Coefficient U verre 1,1 W/m2K.

 Pour inclinaison de toiture à partir de degrés 25.

 01 **Marque, type STRUB**

11 **Lucarne Rondo 100 Art.No. 392**

 STRUB Dachgauben/Lucarnes Sàrl.

 CH-3266 Wiler b. Seedorf BE

**.210 Tôle de cuivre brute mm 0,60**

∙211 lxh mm 600x550

∙212 lxh mm 700x600

∙213 lxh mm 800x700

∙214 lxh mm 900x750

∙215 lxh mm 1000x800

∙216 lxh mm 1100x800

∙217 lxh mm 1200x800

∙218 01 lxh mm ….x….
02 Inclinaison de toiture degrés ……

**.220 Tôle de zinc titane mm 0,70**

∙221 lxh mm 600x550

∙222 lxh mm 700x600

∙223 lxh mm 800x700

∙224 lxh mm 900x750

∙225 lxh mm 1000x800

∙226 lxh mm 1100x800

∙227 lxh mm 1200x800

∙228 01 lxh mm ….x….
02 Inclinaison de toiture degrés ……

∙281 01 Matériaux ………………………

 02 Dimension lxh mm ….x….

 03 Autres …………………………….