**CAN 365 F/07**

**Eléments de vitrage**

1. Lucarnes préfabriquées pour combles habitables

511 Lucarnes demi-rondes

∙100 Vantail à soufflet, vitrage isolant à   
2 verres. Isolation épaisseur mm 50.  
Revêtement intérieur en lames de bois   
ou en panneaux de dérivé du bois.

Coefficient U verre 1,1 W/m2K.

Pour inclinaison de toiture à partir de degrés 25.

01 **Marque, type STRUB**

11 **Lucarne Rondo 50 Art.No. 392**

STRUB Dachgauben/Lucarnes Sàrl.

CH-3266 Wiler b. Seedorf BE

**.110 Tôle de cuivre brute mm 0,60**

∙111 lxh mm 530x485

∙112 01 lxh mm ….x….  
02 Inclinaison de toiture degrés ……

**.120 Tôle de zinc titane mm 0,70**

∙121 lxh mm 530x485

∙122 01 lxh mm ….x….  
02 Inclinaison de toiture degrés ……

∙181 01 Description ………………………

02 Dimension lxh mm ….x….

03 Autres …………………………….