**CAN 365 F/07**

**Eléments de vitrage**

1. Lucarnes préfabriquées pour combles habitables

511 Lucarnes demi-rondes

∙100 Vantail à soufflet, vitrage isolant à
2 verres. Isolation épaisseur mm 50.
Revêtement intérieur en lames de bois
ou en panneaux de dérivé du bois.

 Coefficient U verre 1,1 W/m2K.

 Pour inclinaison de toiture à partir de degrés 25.

 01 **Marque, type STRUB**

11 **Lucarne Rondo 50 Art.No. 392**

 STRUB Dachgauben/Lucarnes Sàrl.

 CH-3266 Wiler b. Seedorf BE

**.110 Tôle de cuivre brute mm 0,60**

∙111 lxh mm 530x485

∙112 01 lxh mm ….x….
02 Inclinaison de toiture degrés ……

**.120 Tôle de zinc titane mm 0,70**

∙121 lxh mm 530x485

∙122 01 lxh mm ….x….
02 Inclinaison de toiture degrés ……

∙181 01 Description ………………………

 02 Dimension lxh mm ….x….

 03 Autres …………………………….