**CAN 365 F/07**

**Eléments de vitrage**

200 Tabatières et lucarnes préfabriquées, pour combles non isolée

1. Lucarnes demi-rondes, sans isolation thermique.

Vantail à soufflet, vitrage simple.

Pour inclinaison de toiture à partir de degrés 25.

∙100 Tôle de cuivre brute

01 **Marque, type STRUB**

11 **Lucarne Rondo light Art.No. 390**

STRUB Dachgauben/Lucarnes Sàrl.

CH-3266 Wiler b. Seedorf BE

∙110 Dimensions

1. lxh mm 520x300
2. lxh mm 600x350
3. lxh mm 800x450
4. 01 lxh mm ….x….

02 Inclinaison du toiture degrés ……

.181 01 Description ………………………

02 Dimension lxh mm ….x….

03 Autres …………………………….

∙200 Tôle de zinc titane

01 **Marque, type STRUB**

11 **Lucarne Rondo light Art.No. 390**

STRUB Dachgauben/Lucarnes Sàrl.

CH-3266 Wiler b. Seedorf BE

∙210 Dimensions

.211 lxh mm 520x300

.212 lxh mm 600x350

.213 lxh mm 800x450

.214 01 lxh mm ….x….

1. Inclinaison du toiture degrés …….

.281 01 Description ………………………

02 Dimension lxh mm ….x….

03 Autres …………………………….

.700 Plus value pour lucarnes demi-rondes

.713 01 Matériaux ……………………..