**CAN 365 F/07**

**Eléments de vitrage**

1. Lucarnes préfabriquées pour combles habitables

513 Lucarnes triangulaires

∙100 Avec montant central, 1 vantail battant,
1 vantail à soufflet, vitrage isolant à

 2 verres. Isolation épaisseur mm 100.

 Revêtement intérieur en lames de bois
ou en panneaux de dérivé du bois.

 Coefficient U verre 1,1 W/m2K.

 Pour inclinaison de toiture à partir de degrés 25.

 01 **Marque, type STRUB**

11 **Lucarne Triangolo Art.No. 397**

 STRUB Dachgauben/Lucarnes Sàrl.

 CH-3266 Wiler b. Seedorf BE

**.110 Tôle de cuivre brute mm 0,60**

∙111 lxh mm 800x400

∙112 lxh mm 900x450

∙113 lxh mm 1000x500

∙114 lxh mm 1100x550

∙115 lxh mm 1200x600

∙116 lxh mm 1300x650

∙117 lxh mm 1400x700

∙118 lxh mm 1500x750

∙121 lxh mm 1600x800

∙122 lxh mm 1700x850

∙123 lxh mm 1800x900

∙124 01 lxh mm ….x….
02 Inclinaison de toiture degrés ……

**.130 Tôle de zinc titane mm 0,70**

∙131 lxh mm 800x400

∙132 lxh mm 900x450

∙133 lxh mm 1000x500

∙134 lxh mm 1100x550

∙135 lxh mm 1200x600

∙136 lxh mm 1300x650

∙137 lxh mm 1400x700

∙138 lxh mm 1500x750

∙141 lxh mm 1600x800

∙142 lxh mm 1700x850

∙143 lxh mm 1800x900

∙144 01 lxh mm ….x….
02 Inclinaison de toiture degrés ……

∙181 01 Matériaux ………………………

 02 Dimension lxh mm ….x….

 03 Autres …………………………….