**CAN 365 F/07**

**Eléments de vitrage**

1. Lucarnes préfabriquées pour combles habitables
2. Lucarnes à joues verticales

∙300 Avec toit à 2 pans. 2 vantaux oscillo-
battants, vitrage isolant à 2 verres.

 Isolation épaisseur mm 100.

 Revêtement intérieur en lames de bois
ou en panneaux de dérivé du bois.

 Coefficient U verre 1,1 W/m2K.

 Pour inclinaison de toiture à partir de degrés 25.

 01 **Marque, type STRUB**

11 **Lucarne Zenit Art.No. 395**

 STRUB Dachgauben/Lucarnes Sàrl.

 CH-3266 Wiler b. Seedorf BE

**.310 Tôle de cuivre brute mm 0,60**

∙311 lxh mm 1000x1330

∙312 lxh mm 1100x1360

∙313 lxh mm 1200x1390

∙314 lxh mm 1300x1410

∙315 lxh mm 1400x1440

∙316 lxh mm 1500x1470

∙317 lxh mm 1600x1520

∙318 lxh mm 1700x1550

∙321 lxh mm 1800x1580

∙322 01 lxh mm ….x….
02 Inclinaison de toiture degrés ......

**.330 Tôle de zinc titane mm 0,70**

∙331 lxh mm 1000x1330

∙332 lxh mm 1100x1360

∙333 lxh mm 1200x1390

∙334 lxh mm 1300x1410

∙335 lxh mm 1400x1440

∙336 lxh mm 1500x1470

∙337 lxh mm 1600x1520

∙338 lxh mm 1700x1550

∙341 lxh mm 1800x1580

∙342 01 lxh mm ….x….
02 Inclinaison de toiture degrés ......

∙381 01 Matériaux ………………………
02 Dimension lxh mm ….x….
03 Autres …………………………….